**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИФТСЕРВИС-ЮГ»**

**(ООО «ЭО «ЛИФТСЕРВИС-ЮГ»**)

Адрес: 344056, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Сальский, 26/1,

ИНН 6161076354, КПП 616101001, сайт: [www.liftservice161.ru](http://www.liftservice161.ru)

**Испытательный центр ООО «ЭО «Лифтсервис-Юг»**

Фактический адрес места осуществления деятельности:

344056, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Сальский, 26/1,

телефон: (863) 250-18-44, e-mail: [ic@liftservice161.ru](mailto:ic@liftservice161.ru); [liftservis161@yandex.ru](mailto:liftservis161@yandex.ru)

Аттестат аккредитации RA.RU.21AM49 от 16.09.2016 г.

**Перечень работ, проводимых при периодическом техническом освидетельствовании лифта.**

Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы проводится в форме периодического технического освидетельствования на соблюдение применимых требований безопасности с учетом назначения лифта, условий его эксплуатации на конкретных зданиях и сооружениях. Периодическое техническое освидетельствование лифта проводится в соответствии с требованиями Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010, с интервалом не реже одного раза в 12 календарных месяцев.

При периодическом техническом освидетельствовании осуществляют:  
- проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы;  
- технический контроль оборудования лифта и установки оборудования лифта;  
- проверку функционирования лифта;  
- проверку функционирования устройств безопасности лифта;  
- испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;  
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;  
- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.

При проверке соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы осуществляют:  
- проверку наличия паспорта лифта;  
- проверку наличия документов в паспорте лифта, в том числе монтажного (установочного) чертежа и принципиальной электрической схемы лифта;  
- проверку наличия руководства (инструкции) по эксплуатации лифта;  
- проверку наличия документации (приказов, распоряжений) о допуске к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифта, контролю за работой лифта посредством устройства диспетчерского контроля (при его наличии) только квалифицированного персонала, а также наличие документов, подтверждающих квалификацию персонала;  
- проверку наличия заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы;  
- информирование владельца о необходимости выполнения мероприятий по оценке соответствия лифтов, у которых истекает назначенный срок службы.  
Проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы рекомендуется проводить применяя требования, установленные ГОСТ Р 55964.  
  
Руководитель ИЦ ООО «ЭО «Лифтсервис-Юг» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахмадеев А.Г.